
Funcionamiento de botones en DISPLAY

**Pantallas:**



**2**

**1**

**3**

1. Información general: Nombre de equipo, potencia, porcentaje, PPF, dia, modo, hora del equipo, modo V/F.
2. Horarios de PWM y potencia total.
3. Horarios de Triac.

**Existen 4 botones: UP, DOWN, V/F, FUT.**

**Existen 3 estados del display: NORMAL, CONFIG\_LINE, CONFIG\_PARAM**

El funcionamiento de cada botón depende del estado del display. Se detalla a continuación:

**MODO NORMAL:**

1. UP: Sube PWM
2. DOWN: Baja PWM
3. V/F: Cambia Vege o Flora
4. FUT: Cambio de pantalla
5. FUT + 3 segundos: Entro a la configuración de la pantalla actual. CONFIG\_LINE

En la pantalla 1 solo se puede configurar la última línea. En la pantalla 2 se pueden configurar las 2 líneas. En la pantalla 3 se configuran las 4 líneas.

**MODO CONFIG\_LINE:**

1. UP: Subo línea
2. DOWN: Bajo línea
3. V/F: Sin funcionalidad
4. FUT: Entro a la línea
5. FUT + 3 segundos: Vuelvo a estado NORMAL

**MODO CONFIG\_PARAM:**

1. UP: Subo valor del parámetro.
2. DOWN: Bajo valor del parámetro.
3. V/F: Siguiente parámetro.
4. FUT: Salgo de línea y vuelvo a la selección (CONFIG\_LINE).
5. FUT + 3 segundos: Salgo de la configuración y vuelvo a la pantalla principal (NORMAL)